(module EDAC_302-182-520-900 locked (layer F.Cu) (tedit 5EB2F478)
  (descr "182 Pins PCI Connector divided in groups of 98 & 84 contacts")
  (tags "182 PCI EDAC")
  (fp_text reference REF** (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "EDAC 302-182-520-900" (at 0 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -58.42 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -57.15 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -55.88 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -54.61 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 5 thru_hole circle (at -53.34 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 6 thru_hole circle (at -52.07 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 7 thru_hole circle (at -50.8 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 8 thru_hole circle (at -49.53 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 9 thru_hole circle (at -48.26 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 10 thru_hole circle (at -46.99 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 11 thru_hole circle (at -45.72 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 12 thru_hole circle (at -44.45 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 13 thru_hole circle (at -43.18 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 14 thru_hole circle (at -41.91 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 15 thru_hole circle (at -40.64 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 16 thru_hole circle (at -39.37 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 17 thru_hole circle (at -38.1 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 18 thru_hole circle (at -36.83 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 19 thru_hole circle (at -35.56 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 20 thru_hole circle (at -34.29 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at -33.02 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 22 thru_hole circle (at -31.75 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 23 thru_hole circle (at -30.48 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 24 thru_hole circle (at -29.21 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at -27.94 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 26 thru_hole circle (at -26.67 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 27 thru_hole circle (at -25.4 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 28 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 29 thru_hole circle (at -22.86 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 30 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 31 thru_hole circle (at -20.32 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 32 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 33 thru_hole circle (at -17.78 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 34 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 35 thru_hole circle (at -15.24 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 36 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 37 thru_hole circle (at -12.7 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 38 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 39 thru_hole circle (at -10.16 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 40 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 41 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 42 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 43 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 44 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 45 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 46 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 47 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 48 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 2.54 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 50 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 51 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 52 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 53 thru_hole circle (at 10.16 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 54 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 55 thru_hole circle (at 12.7 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 56 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 57 thru_hole circle (at 15.24 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 58 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 59 thru_hole circle (at 17.78 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 60 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 61 thru_hole circle (at 20.32 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 62 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 63 thru_hole circle (at 22.86 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 64 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 65 thru_hole circle (at 25.4 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 66 thru_hole circle (at 26.67 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 67 thru_hole circle (at 27.94 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 68 thru_hole circle (at 29.21 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 69 thru_hole circle (at 30.48 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 70 thru_hole circle (at 31.75 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 71 thru_hole circle (at 33.02 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 72 thru_hole circle (at 34.29 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 73 thru_hole circle (at 35.56 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 74 thru_hole circle (at 36.83 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 75 thru_hole circle (at 38.1 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 76 thru_hole circle (at 39.37 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 77 thru_hole circle (at 40.64 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 78 thru_hole circle (at 41.91 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 79 thru_hole circle (at 43.18 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 80 thru_hole circle (at 44.45 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 81 thru_hole circle (at 45.72 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 82 thru_hole circle (at 46.99 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 83 thru_hole circle (at 48.26 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 84 thru_hole circle (at 49.53 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 85 thru_hole circle (at 50.8 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 86 thru_hole circle (at 52.07 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 87 thru_hole circle (at 53.34 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 88 thru_hole circle (at 54.61 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 89 thru_hole circle (at 55.88 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 90 thru_hole circle (at 57.15 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 91 thru_hole circle (at 58.42 -3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 92 thru_hole circle (at -58.42 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 93 thru_hole circle (at -57.15 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 94 thru_hole circle (at -55.88 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 95 thru_hole circle (at -54.61 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 96 thru_hole circle (at -53.34 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 97 thru_hole circle (at -52.07 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 98 thru_hole circle (at -50.8 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 99 thru_hole circle (at -49.53 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 100 thru_hole circle (at -48.26 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 101 thru_hole circle (at -46.99 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 102 thru_hole circle (at -45.72 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 103 thru_hole circle (at -44.45 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 104 thru_hole circle (at -43.18 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 105 thru_hole circle (at -41.91 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 106 thru_hole circle (at -40.64 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 107 thru_hole circle (at -39.37 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 108 thru_hole circle (at -38.1 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 109 thru_hole circle (at -36.83 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 110 thru_hole circle (at -35.56 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 111 thru_hole circle (at -34.29 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 112 thru_hole circle (at -33.02 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 113 thru_hole circle (at -31.75 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 114 thru_hole circle (at -30.48 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 115 thru_hole circle (at -29.21 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 116 thru_hole circle (at -27.94 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 117 thru_hole circle (at -26.67 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 118 thru_hole circle (at -25.4 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 119 thru_hole circle (at -24.13 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 120 thru_hole circle (at -22.86 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 121 thru_hole circle (at -21.59 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 122 thru_hole circle (at -20.32 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 123 thru_hole circle (at -19.05 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 124 thru_hole circle (at -17.78 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 125 thru_hole circle (at -16.51 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 126 thru_hole circle (at -15.24 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 127 thru_hole circle (at -13.97 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 128 thru_hole circle (at -12.7 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 129 thru_hole circle (at -11.43 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 130 thru_hole circle (at -10.16 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 131 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 132 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 133 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 134 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 135 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 136 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 137 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 138 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 139 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 140 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 141 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 142 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 143 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 144 thru_hole circle (at 10.16 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 145 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 146 thru_hole circle (at 12.7 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 147 thru_hole circle (at 13.97 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 148 thru_hole circle (at 15.24 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 149 thru_hole circle (at 16.51 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 150 thru_hole circle (at 17.78 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 151 thru_hole circle (at 19.05 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 152 thru_hole circle (at 20.32 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 153 thru_hole circle (at 21.59 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 154 thru_hole circle (at 22.86 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 155 thru_hole circle (at 24.13 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 156 thru_hole circle (at 25.4 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 157 thru_hole circle (at 26.67 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 158 thru_hole circle (at 27.94 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 159 thru_hole circle (at 29.21 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 160 thru_hole circle (at 30.48 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 161 thru_hole circle (at 31.75 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 162 thru_hole circle (at 33.02 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 163 thru_hole circle (at 34.29 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 164 thru_hole circle (at 35.56 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 165 thru_hole circle (at 36.83 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 166 thru_hole circle (at 38.1 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 167 thru_hole circle (at 39.37 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 168 thru_hole circle (at 40.64 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 169 thru_hole circle (at 41.91 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 170 thru_hole circle (at 43.18 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 171 thru_hole circle (at 44.45 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 172 thru_hole circle (at 45.72 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 173 thru_hole circle (at 46.99 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 174 thru_hole circle (at 48.26 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 175 thru_hole circle (at 49.53 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 176 thru_hole circle (at 50.8 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 177 thru_hole circle (at 52.07 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 178 thru_hole circle (at 53.34 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 179 thru_hole circle (at 54.61 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 180 thru_hole circle (at 55.88 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 181 thru_hole circle (at 57.15 3.81) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad 182 thru_hole circle (at 58.42 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 0.6) (layers *.Mask B.Cu))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.445 0) (size 2.44 2.44) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -60.325 0) (size 2.44 2.44) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
)
