ERGŽNZUNG zum Info-Zettel volksFORTH83 vom 30.11.87    clv01dec87


****************************************************************
*** Wir haben s„mtliche Bestellungen von ultraFORTH83	      **
*** auf Kassette vorerst storniert! Wenn Sie sich fr eine    **
*** der Notl”sungen entscheiden k”nnen, bestellen Sie bitte   **
*** neu und geben Sie an, welche der L”sungen Sie m”chten.    **
****************************************************************
   Bestellungen von ultraFORTH83 fr Rekorder bitte an:
     Claus Vogt; Blowstr.67; D-1000 Westberlin 30
     Zahlung bevorzugt per beigelegtem Verrechnungsscheck.

ultraFORTH83 fr C16 & C64 ist
Lauff„hig auf: C64, C128 im C64-Modus, C16/116 (min 32kB) und Plus4
mit Diskettenlaufwerk. Kostet 50.-DM +NN (2 Disks, 200 S. Handbuch)

*******Lieferung von ultraFORTH83 rev 3.8 auf Kassette: ***********
******* fr C16/116 mit 64kB oder Plus 4		***********
Da es uns leider nicht gelungen ist, zu einem vertretbaren Preis
eine Kassette im von uns gewnschten Format zu produzieren, die
auch auf jedem Rekorder problemlos gelesen werden kann, k”nnen wir
vorerst nur verschiedene Notl”sungen anbieten:

1) Lieferung auf Kassette im Format: C16 und Supertape gemischt (15 min) .

   Diese Kassette erfordert aufgrund des empfindlichen
   Formats auf den meisten Rekordern ein Einjustieren des
   Tonkopf. Ein kleines Programm das dieses Einjustieren erleichtert,
   wird mitgeliefert, allerdings muá selbst danach i.a. noch
   mehrmals mit geringem Verstellen noch einige Zeit getestet werden,
   bis die Kassette wirklich gelesen werden. Fr alle, die die
   entsprechenden Kenntnisse haben oder die entsprechende Hardware
   (z.B. die in 64er und ComputeMit! vorgestellten Kontrollplatinen)
   drfte diese L”sung die beste sein. Bitte haben sie Verst„ndnis,
   daá wir keinerlei Gew„hrleistung bernehmen, wenn die Kassette
   aufgrund mangelnder Tonkopfeinstellung nicht gelesen werden kann.
   Kosten: wie normale Diskettenversion

2) Lieferung auf Kassette im Format: C16 (120 min) .

   Diese Kassette im normalen C16-Format bedingt frchterlich
   lange Ladezeiten. Ein normales Forth-System braucht
   ca. 10 min, ebenso wie eine Ramdisk. Die Arbeit wird zur Qual und
   bei solchen Ladezeiten werden auch die Ladefehler h„ufig.
   Sie k”nnen selbstverst„ndlich die Kassette (wenn Sie sie
   einmal geladen haben) im Supertape-Format auf eine andere
   Kassette sichern. Bitte haben sie Verst„ndnis,
   daá wir keinerlei Gew„hrleistung bernehmen, wenn die Kassette
   aufgrund mangelnder Tonkopfeinstellung nicht gelesen werden kann.
   Kosten: Aufpreis von 10.-DM auf normale Diskettenversion

3) Lieferung auf Diskette fr 1541/1551 im komprimierten Ramdisk-Format.

   Dazu brauchen Sie Zugang zu einem Diskettenlaufwerk. Die Forth-
   Quelltexte des Lieferumfangs sind hier bereits in Files zusammengefaát,
   die Sie nur auf Ihren Rekorder kopieren brauchen. Dies kann mit
   normalen Betriebssystemmitteln, Kopierprogrammen oder einer
   mitgelieferten (Forth)-Kopiermethode geschehen. Die reine Kopierzeit
   betr„gt ca. 40 min (Supertape-Format) bis zu ca. 200 min (Commodore-Format),
   sodaá Sie schon einen Nachmittag zum Kopieren rechnen sollten.
   Kosten: wie normale Diskettenversion

Noch zu einer oft gestellte Frage:
 'Enth„lt die Kassettenversion alles, was auch die Diskettenversion enth„lt?'
Ja, tut sie.

Claus Vogt


Erg„nzung zum Kassettenbeipackzettel.

Eine Ramdisk namens RD.makecopy  ist zum Lieferumfang hinzugekommen.
Sie ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie die Kassettenversion auf
einer Diskette mit komprimierten Ramdisks erhalten. In diesem Fall
geben Sie ein:
  LOAD"C16DEMO"                 ; Laden eines Forth-Systems
  RUN				; Starten
  LIMIT N" RD.makecopy*" BLOAD  ; Laden einer Ramdisk
  1 DRIVE			; Umschalten auf virtuelles Laufwerk 1
  1 LIST			; Listen der Directory desselben
  25 LOAD			; Laden des Kopierprogramms
  im Fehlerfall k”nnen Sie mit CONT fortsetzen.
Ein Programm namens JUSTAGE zum Tonkopfjustieren wird - wenn fertig -
demn„chst hinzugefgt. Es wird das erste Programm auf der Kassette sein.
Die angegebenen Z„hlerst„nde sind nur als grobe Anhaltspunkte zu
verstehen und gelten nur fr Supertape-Format.
Die Schriftzge 'ultraFORTH83' auf dem Beipackzettel sind zum
bekleben der Kassetten gedacht.

Claus Vogt


