(module prototype_23 (layer F.Cu) (tedit 5D5D3D7F)
  (fp_text reference J2 (at 0 5.08) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Prototype_17 (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 -22.86) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -25.4) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 -27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 -33.02) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 -35.56) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0 -38.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0 -40.64) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0 -43.18) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0 -45.72) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0 -48.26) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0 -50.8) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0 -53.34) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0 -55.88) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
