<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="EDGE_FINGERS">
<description>Apple IIGS mem expansion card edge</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="APPLE_IIGS_MEM_EXP">
<description>Apple IIGS Mem Exp connector</description>
<pin name="P1-GND"/>
<pin name="P2-5V"/>
<pin name="P3-FRA9"/>
<pin name="P4-FRA8"/>
<pin name="P5-D2"/>
<pin name="P6-FRA6"/>
<pin name="P7-FRA3"/>
<pin name="P8-FRA4"/>
<pin name="P9-FRA5"/>
<pin name="P10-FRA7"/>
<pin name="P11-5V"/>
<pin name="P12-FR/W"/>
<pin name="P13-FRA0"/>
<pin name="P14-FRA2"/>
<pin name="P15-FRA1"/>
<pin name="P16-D7"/>
<pin name="P17-/CCAS"/>
<pin name="P18-CROW0"/>
<pin name="P19-CROW1"/>
<pin name="P20-/CROMSEL"/>
<pin name="P21-5V"/>
<pin name="P22-GND"/>
<pin name="P23-GND"/>
<pin name="P24-5V"/>
<pin name="P25-D0"/>
<pin name="P26-/CSEL"/>
<pin name="P27-MSIZE"/>
<pin name="P28-D6"/>
<pin name="P29-D4"/>
<pin name="P30-D5"/>
<pin name="P31-PHI2"/>
<pin name="P32-ABORT"/>
<pin name="P33-D3"/>
<pin name="P34-GND"/>
<pin name="P35-/CRAS"/>
<pin name="P36-D1"/>
<pin name="P37-A10"/>
<pin name="P38-A11"/>
<pin name="P39-A12"/>
<pin name="P40-A13"/>
<pin name="P41-A14"/>
<pin name="P42-A15"/>
<pin name="P43-5V"/>
<pin name="P44-GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="APPLE_IIGS_MEM_EXP_CARD_EDGE">
<description>Apple IIGS Memory Expansion Card Edge Fingers</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="APPLE_IIGS_MEM_EXP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EDGE_FINGERS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1-GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-FRA7" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-5V" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12-FR/W" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13-FRA0" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14-FRA2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-FRA1" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-D7" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-/CCAS" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18-CROW0" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19-CROW1" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-5V" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-/CROMSEL" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-5V" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-GND" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-GND" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-5V" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-D0" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-/CSEL" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-MSIZE" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="P28-D6" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="P29-D4" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-FRA9" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-D5" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-PHI2" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-ABORT" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-D3" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-GND" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-/CRAS" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-D1" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-A10" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="P38-A11" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="P39-A12" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-FRA8" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="P40-A13" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="P41-A14" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="P42-A15" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="P43-5V" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="P44-GND" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="P5-D2" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6-FRA6" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7-FRA3" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8-FRA4" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9-FRA5" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
