<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;liron.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X25">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X25/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="57102-F08-25">
<description>&lt;b&gt;UNSH HEADER&lt;/b&gt; 2.0mm VERTICAL TMT&lt;p&gt;
Source: https://portal.fciconnect.com/res/en/pdffiles/doc_search/57102.pdf</description>
</package>
<package name="DIL28">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="7400">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="7420">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="7421">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="7430">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="74245">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="DIR" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2716">
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X25">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="32" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="33" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="34" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="35" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="36" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="37" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="38" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="39" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="40" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="41" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="42" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="43" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="44" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="45" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="46" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="47" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="48" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="49" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="50" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="IWM">
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="PHASE0" direction="in"/>
<pin name="PHASE2" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="/DEV" direction="in"/>
<pin name="WRDATA" direction="in"/>
<pin name="/WRREQ" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="PHASE1" direction="hiz"/>
<pin name="PHASE3" direction="hiz"/>
<pin name="VCC" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="FCLK" direction="hiz"/>
<pin name="/RESET" direction="hiz"/>
<pin name="RDDATA" direction="hiz"/>
<pin name="SENSE" direction="hiz"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="/ENBL1" direction="hiz"/>
<pin name="/ENBL2" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74*00" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt; gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7400"/>
<gate name="B" symbol="7400"/>
<gate name="C" symbol="7400"/>
<gate name="D" symbol="7400"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="18"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="19"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74*20" prefix="IC">
<description>Dual 4-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt; gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7420"/>
<gate name="B" symbol="7420"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74*21" prefix="IC">
<description>Dual 4-input &lt;b&gt;AND&lt;/b&gt; gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7421"/>
<gate name="B" symbol="7421"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74*30" prefix="IC">
<description>8-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt; gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7430"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="ALS"/>
<technology name="AS"/>
<technology name="LS"/>
<technology name="S"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74*245" prefix="IC">
<description>Octal &lt;b&gt;BUS TRANSCEIVER&lt;/b&gt;, 3-state</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="74245"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="DW" package="SO20W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DIR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DIR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DIR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2716" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2716"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X25" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X25"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X25">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="41" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="42" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="45" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="46" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="47" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="48" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="49" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="50" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="2X25/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="41" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="42" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="45" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="46" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="47" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="48" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="49" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="50" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_57102-F08-25" package="57102-F08-25">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="41" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="42" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="45" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="46" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="47" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="48" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="49" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="50" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IWM">
<gates>
<gate name="A" symbol="IWM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="/DEV" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="/ENBL1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="/ENBL2" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="/RESET" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="/WRREQ" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="FCLK" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PHASE0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PHASE1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PHASE2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PHASE3" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="RDDATA" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SENSE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="WRDATA" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
