;Screen Control Assembly Lanuage Routines for C02
;Skeleton Code for Systems with no Screen Control

;Clear the Screen
CLRSCR: RTS         ;No Action

;Move Cursor Home
CRSRHM  EQU CLRSCR  ;No Action

;Move Cursor to Specified Coordinates
SETPOS  EQU CLRSCR  ;No Action 
 
;Get Cursor Position
GETPOS: LDA #$FF    ;Return Error 
        TAY
        RTS

;Get Screen Size
GETSIZ  EQU GETPOS  ;Return Error
