__constant struct ATARI_ANTIC * const ANTIC = (struct ATARI_ANTIC *) 54272
__constant const char BLANK4 = $30
__constant const char BLANK8 = $70
__constant char DISPLAY_LIST[] = { BLANK8, BLANK8, BLANK8, LMS|MODE7, byte0 TEXT, byte1 TEXT, BLANK4, MODE2, JVB, byte0 DISPLAY_LIST, byte1 DISPLAY_LIST }
__constant struct ATARI_GTIA_WRITE * const GTIA = (struct ATARI_GTIA_WRITE *) 53248
__constant const char JVB = $41
__constant const char LMS = $40
__constant const char MODE2 = 2
__constant const char MODE7 = 7
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_ANTIC_DLIST = 2
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_ANTIC_VCOUNT = $b
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_ANTIC_WSYNC = $a
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_GTIA_WRITE_COLBK = $1a
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_GTIA_WRITE_COLPF0 = $16
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_GTIA_WRITE_COLPF1 = $17
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_GTIA_WRITE_COLPF2 = $18
__constant char OFFSET_STRUCT_ATARI_GTIA_WRITE_COLPF3 = $19
__constant char TEXT[] = "HELLO atari 8BITDemonstrates ANTIC display list!"sa
void main()
char main::c
char main::c#1 // reg byte y 101.0
char main::c#2 // reg byte y 103.75
char main::col
char main::col#1 // reg byte x 2.75
char main::col#2 // reg byte y 78.33333333333334
char main::col#8 // reg byte y 22.0
char main::l
char main::l#1 // reg byte a 202.0
char main::l#2 // reg byte a 60.599999999999994

reg byte a [ main::l#2 main::l#1 ]
reg byte y [ main::c#2 main::col#2 main::col#8 main::c#1 ]
reg byte x [ main::col#1 ]
