(module crystal_hc-49s (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Crystal, HC-49S")
  (tags QUARTZ)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference HC-49S (at 0 -3.302) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.143 1.27) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value X*** (at 0 3.302) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.143 1.27) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_arc (start 3.302 0) (end 3.302 -2.286) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.302 1.778) (end 3.302 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.302 -1.778) (end -3.302 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start 3.302 0) (end 5.08 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start 3.302 0) (end 3.302 -1.778) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start -3.302 0) (end -3.302 1.778) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start -3.302 0) (end -5.08 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start 3.302 0) (end 5.588 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.302 2.286) (end -3.302 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.302 -2.286) (end 3.302 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start -3.302 0) (end -3.302 2.286) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start -3.302 0) (end -5.588 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model "../../../../../../Users/Stache/Documents/KiCad Projects/6502Computer/rev1.a/3dmodels/crystal_hc-49s.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
