(module crystal_hc-49u_horiz (layer F.Cu)
  (descr "Crystal, HC-49U, horizontal")
  (tags QUARTZ)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference HC-49U_Horiz (at 0 -8.6995) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.143 1.27) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value X*** (at 0 -10.2997) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.143 1.27) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start 2.54 7.874) (end 2.54 5.842) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -2.54 7.874) (end -2.54 5.842) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.334 5.334) (end 5.588 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.588 5.334) (end 5.588 5.842) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.588 5.842) (end -5.588 5.842) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.588 5.842) (end -5.588 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.588 5.334) (end -5.334 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.334 -7.62) (end 5.334 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.334 -7.62) (end 5.334 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.334 5.334) (end -5.334 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.334 5.334) (end -5.334 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 7.84352) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 7.84352) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model walter/crystal/crystal_hc-49u_horiz.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
