(module crystal_fa128 (layer F.Cu)
  (descr "FA-128 ultra miniature size low profile SMD Crystal unit")
  (fp_text reference X*** (at 0 -1.69926) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_text value crystal_fa128 (at 0 1.89992) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_line (start -0.7 1.5) (end -1 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 1.5) (end -0.7 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.4) (end -0.8 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 0.5) (end -1.4 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.4) (end -1.6 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 1.5) (end -1.7 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -1.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -0.9 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -1.2) (end 1.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 -1.2) (end 1.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 1.2) (end -1.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 1.2) (end -1.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end -1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.8) (end 1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 0.8) (end 1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -0.8) (end -1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.7239 0.5715) (size 0.94996 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 2 smd rect (at 0.7239 -0.5715) (size 0.94996 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 3 smd rect (at 0.7239 0.5715) (size 0.94996 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.7239 -0.5715) (size 0.94996 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/crystal/crystal_fa-128.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
