(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4-0-10_14)")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 34)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 0)
    (nets 1)
  )

  (page B)
  (title_block
    (title "Universal Retro Keyboard")
    (date 2019-08-25)
    (rev 1.0)
    (company OSIWeb.org)
    (comment 1 "Key matrix w/ LED")
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8128)
    (via_drill 0.4064)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 1.27 0.7112)
    (uvia_size 0.3048)
    (uvia_drill 0.1016)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.9878 3.9878)
    (pad_drill 3.9878)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 61.4172 179.1081)
    (visible_elements 7FFFEFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.8128)
    (via_drill 0.4064)
    (uvia_dia 0.3048)
    (uvia_drill 0.1016)
    (diff_pair_width 0.2032)
    (diff_pair_gap 0.254)
  )

  (net_class power1 ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 1.27)
    (via_dia 1.27)
    (via_drill 0.7112)
    (uvia_dia 0.3048)
    (uvia_drill 0.1016)
    (diff_pair_width 0.2032)
    (diff_pair_gap 0.254)
  )

  (net_class signal ""
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.8128)
    (via_drill 0.4064)
    (uvia_dia 0.3048)
    (uvia_drill 0.1016)
    (diff_pair_width 0.2032)
    (diff_pair_gap 0.254)
  )

  (gr_line (start 320.548 137.033) (end 320.548 156.083) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 339.598 137.033) (end 320.548 137.033) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 339.598 118.745) (end 339.598 137.033) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 325.374 118.745) (end 339.598 118.745) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 325.374 80.645) (end 325.374 118.745) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_circle (center 143.51 78.74) (end 145.0975 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D91233E))
  (gr_circle (center 290.83 78.74) (end 292.4175 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9123A8))
  (gr_circle (center 284.607 171.45) (end 286.1945 171.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9122A9))
  (gr_circle (center 107.7595 171.45) (end 109.347 171.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9122A9))
  (gr_circle (center 300.7106 78.74) (end 302.2981 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D912365))
  (gr_circle (center 348.9706 78.74) (end 350.5581 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D912368))
  (gr_circle (center 217.17 78.74) (end 218.7575 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9123AE))
  (gr_circle (center 364.49 78.74) (end 366.0775 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9123AB))
  (gr_circle (center 363.22 171.45) (end 364.8075 171.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D911836))
  (gr_circle (center 71.12 171.45) (end 72.7075 171.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D911836))
  (gr_circle (center 69.85 78.74) (end 71.4375 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D9123B1))
  (gr_line (start 78.486 99.695) (end 78.486 80.645) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 68.834 99.695) (end 78.486 99.695) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 68.834 117.983) (end 68.834 99.695) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 73.406 117.983) (end 68.834 117.983) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 73.406 137.033) (end 73.406 117.983) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 78.359 137.033) (end 73.533 137.033) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 78.359 156.083) (end 78.359 137.033) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.158 156.083) (end 78.359 156.083) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.158 175.133) (end 121.158 156.083) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 272.923 175.133) (end 121.158 175.133) (layer B.Fab) (width 0.15) (tstamp 5D90C768))
  (gr_line (start 272.923 156.083) (end 272.923 175.133) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 320.548 156.083) (end 272.923 156.083) (layer B.Fab) (width 0.15))
  (gr_line (start 78.486 80.645) (end 325.374 80.645) (layer B.Fab) (width 0.15) (tstamp 5D90C80E))
  (gr_line (start 64.77 177.8) (end 369.57 177.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D911490))
  (gr_line (start 64.77 73.914) (end 64.77 177.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 369.57 73.914) (end 64.77 73.914) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D91148D))
  (gr_line (start 369.57 177.8) (end 369.57 73.914) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5D91148A))
  (gr_text "Distances:\nVertical: 0.75 inch\nHorizontal (1x - 1x): 0.75 inch\nHorizontal (1x - 1.5x): 0.939 inch\nHorizontal (Row 1 left key -> Row 2 left key): -0.379 inch\nHorizontal (Row 2 left key -> Row 3 left key): 0.187 inch\nHorizontal (Row 3 left key -> Row 4 left key): 0.186 inch\nHorizontal (Row 4 left key -> space bar): 4.310 inch" (at 38.4175 240.0681) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 2.54 2.54) (thickness 0.3048)) (justify left))
  )

)
