<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="104G-TAA0-R">
</package>
<package name="104H-TDA0-R">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SD-CONNECTOR">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
<pin name="3" direction="in"/>
<pin name="4" direction="in"/>
<pin name="5" direction="in"/>
<pin name="6" direction="in"/>
<pin name="7" direction="in"/>
<pin name="8" direction="in"/>
<pin name="9" direction="in"/>
<pin name="DETECT" direction="in"/>
<pin name="COM_TERM" direction="in"/>
<pin name="WRITE_PROT" direction="in"/>
<pin name="GND1" direction="in"/>
<pin name="GND2" direction="in"/>
<pin name="GND3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="104H-TDA0-R">
<pin name="DAT3/CS/CD"/>
<pin name="CMD"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="DAT0"/>
<pin name="DAT1"/>
<pin name="DAT2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SC"/>
<pin name="WP"/>
<pin name="CD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SD-CONNECTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SD-CONNECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="104G-TAA0-R" package="104G-TAA0-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="COM_TERM" pad="COMMON"/>
<connect gate="G$1" pin="DETECT" pad="CD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE_PROT" pad="WRITE_PROTECT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="104H-TDA0-R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="104H-TDA0-R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="104H-TDA0-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="CD"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT3/CS/CD" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND0 GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="SC"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="WP"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
