<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP100">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LCMXO2-640HC-4TG100C">
<pin name="PL2A"/>
<pin name="PL2B"/>
<pin name="PL2C/PCLKT3_2"/>
<pin name="PL2D/PCLKC3_2"/>
<pin name="VCCIO3@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="PL3A"/>
<pin name="PL3B"/>
<pin name="PL3C"/>
<pin name="PL3D"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="PL5A/PCLKT3_1"/>
<pin name="PL5B/PCLKC3_1"/>
<pin name="PL5C"/>
<pin name="PL5D"/>
<pin name="PL6A"/>
<pin name="PL6B"/>
<pin name="PL6C"/>
<pin name="PL6D"/>
<pin name="PL7A/PCLKT3_0"/>
<pin name="PL7B/PCLKC3_0"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO3@2" direction="pwr"/>
<pin name="PL7C"/>
<pin name="PL7D"/>
<pin name="VCCIO2@1" direction="pwr"/>
<pin name="CSSPIN/PB4A"/>
<pin name="PB4B"/>
<pin name="PB4C"/>
<pin name="PB4D"/>
<pin name="MCLK/CCLK/PB6A"/>
<pin name="SO/SPISO/PB6B"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="PB6C/PCLKT2_0"/>
<pin name="PB6D/PCLKC2_0"/>
<pin name="PB10A"/>
<pin name="PB10B"/>
<pin name="PB10C/PCLKT2_1"/>
<pin name="PB10D/PCLKC2_0"/>
<pin name="PB12A"/>
<pin name="PB12B"/>
<pin name="PB12C"/>
<pin name="PB12D"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="PB14A"/>
<pin name="VCCIO2@2" direction="pwr"/>
<pin name="PB14B"/>
<pin name="SN/PB14C"/>
<pin name="SI/SISPI/PB14D"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="PR7D"/>
<pin name="PR7C"/>
<pin name="PR7B"/>
<pin name="PR7A"/>
<pin name="VCCIO1@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="PR6D"/>
<pin name="PR6C"/>
<pin name="PR6B" direction="pwr"/>
<pin name="PR6A" direction="pwr"/>
<pin name="PR5D/PCLKC1_0"/>
<pin name="PR5C/PCLKT1_0"/>
<pin name="PR5B"/>
<pin name="PR5A"/>
<pin name="PR3D"/>
<pin name="PR3C"/>
<pin name="PR3B"/>
<pin name="PR3A"/>
<pin name="PR2D"/>
<pin name="PR2C"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO1@2" direction="pwr"/>
<pin name="PR2B"/>
<pin name="PR2A"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="DONE/PT11D"/>
<pin name="INITN/PT11C"/>
<pin name="PT11A"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO0@1" direction="pwr"/>
<pin name="PROGRAMN/PT10D"/>
<pin name="JTAGENB/PT10C"/>
<pin name="PT10B"/>
<pin name="PT10A"/>
<pin name="SDA/PCLKC0_0/PT9D"/>
<pin name="SCL/PCLKT0_0"/>
<pin name="PT9B/PCLKC0_1"/>
<pin name="PT9A/PCLKT0_1"/>
<pin name="TMS/PT7D"/>
<pin name="TCK/PT7C"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCCIO0@2" direction="pwr"/>
<pin name="TDI/PT7B"/>
<pin name="TDO/PT7A"/>
<pin name="PT6D"/>
<pin name="PT6C"/>
<pin name="PT6B"/>
<pin name="PT6A"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LCMXO2-640HC-4TG100C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCMXO2-640HC-4TG100C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSSPIN/PB4A" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DONE/PT11D" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="INITN/PT11C" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAGENB/PT10C" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK/CCLK/PB6A" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10A" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10B" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10C/PCLKT2_1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10D/PCLKC2_0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12A" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12B" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12C" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12D" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14A" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14B" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4B" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4C" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4D" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6C/PCLKT2_0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6D/PCLKC2_0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PL2A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PL2B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PL2C/PCLKT3_2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PL2D/PCLKC3_2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PL3A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PL3B" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PL3C" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PL3D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PL5A/PCLKT3_1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PL5B/PCLKC3_1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PL5C" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PL5D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PL6A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PL6B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PL6C" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PL6D" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PL7A/PCLKT3_0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PL7B/PCLKC3_0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PL7C" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PL7D" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PR2A" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PR2B" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PR2C" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PR2D" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PR3A" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PR3B" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PR3C" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PR3D" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PR5A" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PR5B" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PR5C/PCLKT1_0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PR5D/PCLKC1_0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PR6A" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PR6B" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PR6C" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PR6D" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PR7A" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PR7B" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PR7C" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PR7D" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PROGRAMN/PT10D" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PT10A" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PT10B" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PT11A" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PT6A" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PT6B" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PT6C" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="PT6D" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PT9A/PCLKT0_1" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="PT9B/PCLKC0_1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/PCLKT0_0" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/PCLKC0_0/PT9D" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/SISPI/PB14D" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SN/PB14C" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/SPISO/PB6B" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK/PT7C" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/PT7B" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/PT7A" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/PT7D" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO0@1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO0@2" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO1@1" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO1@2" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO2@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO2@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO3@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO3@2" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
