(module "SHDRRA4W69P0X250_1X4_1000X1350X670P" (layer F.Cu)
  (descr "171826-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SHDRRA4W69P0X250_1X4_1000X1350X670P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.5 2.45) (end 9.2 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.2 2.45) (end 9.2 -11.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.2 -11.55) (end -1.5 -11.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -11.55) (end -1.5 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 2.2) (end -1.25 -11.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.25 -11.3) (end 8.95 -11.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8.95 -11.3) (end 8.95 2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8.95 2.2) (end -1.25 2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.25 0) (end -1.25 -11.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.25 -11.3) (end 8.95 -11.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 8.95 -11.3) (end 8.95 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI_hw_2p4\\hw\\rascsi_2p4\\SamacSys_Parts.3dshapes\\171826-4.stp"
    (at (xyz 0.15157479939498 0.14960629733529 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
